|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位号** | **名称** | **规格** | **介质** | **操作条件** | |
| 温度 (℃) | 压力 MPa(G) |
| **一** | **成套设备类** | | | | | | |
| 1 | X10401 | 双锥回转真空干燥器 | 200L | 内部：甲醇、青霉胺粉未 | 0~95 | -0.095 |
|  |  |  | 外形尺寸：2600\*1120\*1950\*1900 | 夹套：通冷、热水 | 0~95 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | X10403 | 筛粉机 | 不锈钢筛网，60目 | 内部：青霉胺粉未 | 常温 | 常压 |
|  |  |  | 外形尺寸：DN600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | X10404 | 双锥混合器 | 400L | 内部：青霉胺粉未 | 常温 | 常压 |
|  |  |  | 外形尺寸：2750\*1012\*2422\*2470 |  |  |  |

附件