|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号明细 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 凉水塔配件采购 | 一、凉水塔所需材料（1）玻璃钢护板1200\*6000mm 45张；（2）玻璃钢百叶窗 1700\*2100mm 25块；（3）PP折流板 1700\*1700mm 12块；（4）PVC填料700\*700 375m³；二、凉水塔内部钢构（根据损坏情况，钢结构加固，材料乙方供）；（1）凉水塔尺寸6800mm\*13600mm\*6340mm内钢梁、支架、扁铁、拉筋修复加固并对裸露做防腐。三、凉水池防水防腐（整个凉水池）；（1）凉水塔塔池尺寸6800mm\*13600mm\*6340mm;二.围墙做防水抹面尺寸（6400mm长\*1050mm高）（13000mm长\*1300mm高）；（17000mm长\*450mm高）；（2950mm长\*450mm高）（3250mm长\*450mm高）。三、凉水池人工清淤\*1个 （将整个凉水池内泥沙清出放置指定位置,包含清理泥沙所需材料，比包含淤泥处置）；一.1640mm长\*9005mm宽-(550mm\*550mm\*8个水泥柱子）\*70mm厚泥四、现场施工、安装周期按照开工时间五天内完成（施工人员可以提前到现场进行前期作业，但实际作业开工计算时间为车间全部停机完成后开始计算）；五、此项目费用不超24万元； | 套 | 1 | 供方包材料、包施工，需具有石油化工工程施工总承包二级和环保工程专业承包二级和防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质，安全生产许可证在有效期内，专职安全员需持住建厅安全员证 |

乌海黑猫2024年3月凉水塔配件采购公告说明

因原技术参数不够详细，特作详细说明（原2024年（乌海）采购合同通知单内序号4填料型号为700\*700m实际型号为700\*700m³），申请替换原乌海黑猫2024年3月凉水塔配件采购文件。