天然气除渣装置技术要求

1、磁棒68根8000gs以上，耐温300℃以上根据圆形分布，用三块厚度φ6以上板子固定（材质304）

2、介质：天然气

3、磁棒与磁棒间隙：<5mm

4、磁棒直径：φ25mm

5、材料：设备本体要求304，厚度：6mm

6、进口、出口尺寸DN65 PN6 ,要求零泄漏 7、高度300mm，法兰连接（易清理），底部DN50排污阀为304球阀