# 污水远程I/O站（HYC-IO-100）处理需要远传中控室控制的点位及数据

1. 需要远传显示的数据
2. 外排监测数据（氨氮、COD、PH、流量）
3. 回用水外排瞬时流量和累计量
4. 雨水池液位
5. 集水池液位、一次提升泵瞬时流量和累计量，出口安装电动调节阀，可远程开关调节。
6. 曝气调节池液位
7. 中间水池液位

7、回用水池液位、回用水瞬时流量和累积量，出口总管安装电动阀门，可远程开关调节。

1. 需要远传控制的点位
2. 雨水池回送泵、事故池回送泵远程控制启停、运行状态
3. 回用水泵远程控制启停、运行状态，
4. 曝气风机远程控制启停、运行状态
5. PAC、PAM加药桶液位、搅拌器运行状态
6. 抽气风机远程控制启停、变频调节、运行状态
7. 硬件配置

1.AI远端模块 1个

2.DI远端模块 1个

3.AO远端模块1 个

4.DO远端模块1 个

5.AI本地模块 1个

6.DI本地模块 1个

7.AO本地模块1 个

8.DO本地模块1 个

9. 网络模块 2个

四、负责现场技术服务