|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **品牌** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、出行道闸** |  |  |
| 1 | 出行道闸 | 海康威视 | 采用一体化机芯，平行齿轮减速连杆传动，传动平稳、效率高侧贴式安装，安装方便、结构紧凑齿轮碳钢材质，淬火处理工艺，抗磨损、抗冲击，寿命长直流无刷电机、输出力矩大、体积小，噪音低，精确智能控制支持遇阻反弹，开优先保护功能直流变频控制，快速抬杆慢速落杆，运行平稳事件日志记录、方便操作追踪支持红外，地感，雷达等多种防砸支持故障码数码管检测，日志记录、丰富状态指示，故障码数码管显示、问题定位快捷、方便维护手动开闸功能：停电时可转动手轮，使道闸保持开状态接口参数开/关到位输出接口：各1组开/关/停控制信号接口：各1组红外/地感防砸信号接口：1组485控制接口：1组一般规范杆子类型：直杆道闸系列：四系列工作温度和湿度：-30~70 °C 尺寸(mm)：370\*262\*1060防护等级：IP54工作电压：AC220V电机类型：直流无刷运行噪声：60分贝电机功率：250W运行速度：3s机箱材质：冷轧钢 | 台 | 2 |  |
| 2 | 防砸雷达 | 海康威视 | 【防砸雷达】采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；无需学习背景，适应更多复杂现场环境；采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。具备检测车和人功能，支持单人过滤。按需选配，雷达支架-STJ1-6-SK-DJ，366000020 | 台 | 2 |  |
| 3 | 抓拍相机 | 海康威视 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头于一体，，有效节省施工布线成本；调试方便：采用3.1-6mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等识别车牌种类多：能够识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求摄像机最低照度：彩色0.022Lux@(F1.2,AGC ON)黑白0.011Lux @(F1.2,AGC ON)快门：1/30秒至1/100,000秒传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS自动光圈：DC驱动ICR切换：支持镜头：电动镜头3.1-6mm日夜转换模式：ICR红外滤片式数字降噪：3D数字降噪压缩标准视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG视频压缩码率：32 Kbps~16M bps图像帧率：25fps(1920\*1200)图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调图像格式：JPEG最大图像尺寸：1920\*1200网络功能存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片抓拍功能智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选；图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设接口通讯接口：1 个RJ45 10M/100M,自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G音频输出：1路音频输入输出补光灯：支持2个内置LED灯，白光红外可切换一般规范防护等级：IP67工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结)电源供应：AC100V~240V功耗：22W MAX | 台 | 2 |  |
| 4 | 车牌显示屏 | 海康威视 | 双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色分辨率64\*64，支持最小16点阵显示支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字室外使用，防护等级IP54内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报显示屏参数显示分辨率：64\*64显示亮度：1200cd/m2屏幕类型：LED显示：2行4字显示屏尺寸：351mm\*445mm\*61.5mm | 台 | 2 |  |
| 5 | 控制终端 | 海康威视 | 【显示一体机】【双网卡6网口】【单机4车道】【含键鼠】【4进4出开关量口】【多接口】一体化设计，集成21.5英寸显示器，集成主机，节省空间，快速部署双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用5个带交换机功能的100M以太网接口及1个独立1000M网络接口 2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强预留SATA接口，可选配内置一块机械硬盘自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠HDMI显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入发热量小，鳍皱散热设计，可保证在0℃~+40℃温度下稳定运行预安装正版WIN10 IOT 企业版系统 | 台 | 1 |  |
| 6 | 行人通道 | 海康威视 |  | 套 | 1 |  |
| 平开门 | 海康威视 | 技术参数： 1、供电电压：24VDC/5A 2、磁力锁 ：工作电压：24VDC，最大电流：≤0.5A 3、灯光：工作电压：24VDC，最大电流：≤1.5A 4、电机：工作电压24VDC，工作电流：≤3.86A 5、开门角度：90° 6、广告画面尺寸：1060mmX650mm 7、通道宽度：最小820mm、最大1400mm 8、重量：65KG   功能特性： 1、支持延时关门功能 ； 2、支持外置雷达感应 3、支持智能遇阻、推门反转保护 ； 4、支持最大功率、防夹灵敏度设置 5、支持关门力度、开门保持时间调节 6、开门方式；可通过遥控器、按钮、刷卡、人脸组件等方式控制广告门开关； 7、 广告门各结构功能：1） 主立柱：作为广告门承重体，上方包括控制装置及传动装置； 广告门各结构功能： 2） 副立柱：副立柱上有电磁铁，起到与门吸合的作用； 广告门各结构功能：3） 中框：广告纸载体，内含灯条； 广告门各结构功能：4） 护栏：起到阻挡作用，可以通过改变伸缩杆的长度改变门的宽度。 | 台 | 1 |  |
| 人脸门禁一体机 | 海康威视 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600\*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN\*1、RS485\*1、Wiegand \* 1(支持双向)、typeC类型USB接口\*1、电锁\*1、门磁\*1、报警输入\*2、报警输出\*1、开门按钮\*1、SD卡槽\*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口\*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2\*110.5\*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg  功能介绍： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 | 台 | 1 |  |
| 立式支架 | 海康威视 | 1、铝合金喷塑材质，从底部出线方式，避免飞线影响美观。2、可稳定放置于地面，如需加固，可通过自带的膨胀螺丝固定3、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源4、角度可调：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度5、外观尺寸：300\*1313mm | 台 | 1 |  |
| 遮阳罩 | 海康威视 | 造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。 使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装 | 台 | 1 |  |
| 门禁-开门按钮 | 海康威视 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86\*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 只 | 1 |  |
| 7 | 电动伸缩门 |  | 9米、柱料规格60\*50，交叉料规格50\*50，厚度1.2、加厚底板机头 | 套 | 2 |  |
| 8 | 电动伸缩门 |  | 8米、柱料规格60\*50，交叉料规格50\*50，厚度1.2、加厚底板机头 | 套 | 1 |  |