技 术 规 范 书

伸缩雨棚

**二○二四年**

**炭黑用伸缩雨棚招标技术要求**

1. 预估面积：连廊一 4m\*20m+4m\*20m=160㎡

 连廊二 8m\*20+4m\*20m=240㎡

 连廊三 8\*74+4\*74=888㎡

连廊三进库面积 2.5\*3.1\*8+2.5\*4\*8=142㎡

合计：160+240+888+142=1430㎡

注：以上是预估面积，以实际发生面积结算。

1. 支撑架要求耐腐蚀、强度高。
2. 性能上可以实现电动伸缩，要求不能漏水，安装高度9.2m。
3. 伸缩雨棚的设计、供货、安装、调试、培训、性能试验和售后服务等工作由供货方负责
4. 保质期为2年。