**安装方案要求：**

|  |
| --- |
| 河北基地烟囱安装方案要求 |
| 地点 | 烟囱安装规格 | 相关要求 |
| 一线包装 | 直径300mm，高度15米，玻璃钢材质，含雨帽，避雷针 | 1.出具设计院设计图纸，图纸内容包含烟囱及监测平台设计图。2.烟囱通过直管接出室外，靠近包膜连廊，采用抱箍紧固，预留采样监测法兰口。3.紧固件、连接件等施工材料及人工费用、机械使用费用需包含在本项目内。 |
| 一线投料 | 直径1100mm，高度15米，玻璃钢材质，含雨帽，避雷针 | 1.出具设计院设计图纸，图纸内容包含烟囱及监测平台设计图。2.烟囱通过直管接出室外，靠近沉降室安装，采用抱箍紧固，预留采样监测法兰口。3.紧固件、连接件等施工材料及人工费用、机械使用费用需包含在本项目内。 |
| 二线包装 | 直径300mm，高度15米，玻璃钢材质，含雨帽，避雷针 | 1.出具设计院设计图纸，图纸内容包含烟囱及监测平台设计图。2.烟囱通过直管接出室外，靠近包膜连廊，采用抱箍紧固，预留采样监测法兰口。3.紧固件、连接件等施工材料及人工费用、机械使用费用需包含在本项目内。 |
| 二线投料 | 直径1100mm，高度15米，玻璃钢材质，含雨帽，避雷针 | 1.出具设计院设计图纸，图纸内容包含烟囱及监测平台设计图。2.烟囱通过直管接出室外，靠近车间投料区墙体安装，采用抱箍、风绳紧固，预留采样监测法兰口。3.紧固件、连接件等施工材料及人工费用、机械使用费用需包含在本项目内。 |
| 高塔包装 | 直径300mm，高度15米，玻璃钢材质，含雨帽，避雷针 | 1.出具设计院设计图纸，图纸内容包含烟囱及监测平台设计图。2.烟囱通过直管接出室外，靠近车间外墙处建设，采用抱箍紧固，预留采样监测法兰口。3.紧固件、连接件等施工材料及人工费用、机械使用费用需包含在本项目内。 |