**湖南开门子肥业有限公司激光打码机采购项目**

附件如下：

激光器： 10W紫外激光打码机

激光中心波长： 355nm

冷却方式 ： 水冷

标记范围 ： 220mm\*220mm

打标模式 ： 飞行、静态、管线

打标刻线类型 ： 矢量，点阵

用户接口 主机柜： 编码器接口、光电眼接口、信号报警灯接口通 用 IO接口 触摸屏：USB接口、RJ45接口接口、 RS2

字体类型 ： 单线，双线，点阵，TTF

通信 ： 以太网 TCP/IP ，RS232 接口 打标状态输出，连锁控制使能信号输出

升降架： 材质304不锈钢含刻度能调节可旋转支持多向出光。

推荐厂家： 纪州喷码、华工激光、大族激光、三选一

**技术资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 调试相纸 | 10张 |  |
| 2 | 调试工具 | 1副 |  |
| 3 | 操作使用说明书 | 1本 |  |
| 4 | 软件使用说明书 | 1本 |  |
| 5 | 产品合格证 | 1本 |  |

技术要求：包安装调试及培训，结合现场环境，及现场安装位子达到有效打码间距（自带控包距离辅助设备），字体清晰，设备做好除尘密封。电子称放料速度一分钟约15包左右。能有二维码打标设置功能。主机与打码距离5米。不能有任何形式设定故障密码。