# 黑猫环保-（地下停车场充电桩采购项目）公开询价招标公告

景德镇市黑猫环保科技有限责任公司现对（地下停车场充电柱采购项目） 进行询价采购，特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价招标，现将有关事项公告如下；

**一、项目名称: 黑猫环保-地下停车场充电柱采购项目**

**项目编号：黑环询价20250430029**

**采购方式：公开询价招标**

1. **询价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 控制价单价（元） | 控制价小计（元） | 备注 |
| 1 | 交流充电桩（公牛牌或等同及以上） | 输出电压;220V AC 额定充电电流;32A 频率/功率:50Hz 7KW 工作温度;-20℃~+50℃ | 7 | 台 | 3958 | 27706 |  |
| 2 | 电缆 | 3\*10平方 铜芯电缆线 国标 | 430 | 米 | 49 | 21070 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | ￠32 | 185 | 米 | 31.6 | 5846 |  |
| 4 | 防火限流保护器 | 单相两线制40A | 7 | 个 | 63 | 441 |  |
|  |  |  |  |  | 总价 | 55063 |  |

**采购项目费用**：

1. 本次询价的报价单位在系统里进行。
2. 本次采购含运费、安装费等所有一切费用，我司将不再以任何形式支付任何其他费用。
3. 本项目控制价为55063元，税率13%，我司接收其他税点的专票，但是换算成13%的税点后不得高于本项目控制价。
4. 付款方式：按照我司要求安装，我司将在货物验收合格并收到中标单位出具的增值税专用发票后，依据实际使用情况支付90%款项，质保期2年后支付剩余10%。
5. 本次报价为含税价，请报价单位在备注中注明税率，所有没有备注税率的报价将被视为无效报价而不予以采纳，并做废标处理。

**三、合格报价单位的资格条件**

（1）必须具有独立的营业执照，国家或行业等相关规定可以实施询价采购内容的报价单位；

（2）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，不得参与招标采购活动（投标截止时间前上述违法信息记录已经移除或删除的除外），由采购人指定人员在开标时网查；

（3）报价人不可以随意或恶意捣乱报价，如果报价中标后，不能执行其竞标报价，采购人将上报相关监管部门对其进行处罚；

（4）关联报价单位不得参加同一合同项下询价采购活动，否则报价将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的报价单位，不得参加同一合同项下的询价采购活动。

（5）本项目不接受联合体报价。

**供应商（谈判单位）操作手册：**http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

**驱动程序下载地址：**http://www.hmjtztb.com/down/index.jhtml

**注册入库及数字证书办理指南：**http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

**如谈判单位数字证书已过期或遗失，请及时联系上述办理指南网址中的联系人进行更新办理或补办。**

**参与询价的供应商应承担其询价所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。**

**四、询价报价截止时间及报价方式**

**报价截止时间：2025年5月9日上午10:00时。**

**本询价项目开标不需要报价单位到场，报价单位须在报价截止时间前CA登录平台（www.hmjtztb.com），点击“我的桌面”→ “我要报名”选择询价项目报名，报名完成后点击“我的桌面”→“询价报价”→选择询价项目→“网上报价”进行项目报价，本次询价报价单位在平台进行唯一一次报价，询价项目报价步骤详见http://www.hmjtztb.com/down/12793.jhtml（询价报价步骤）。**

**在规定时间内报名单位及报价单位少于三家时询价失败，采购人重新发布询价公告；重新发布询价公告后，在规定时间内报名及报价的单位仍少于三家，按公开询价招标公告约定的询价程序继续进行询价采购评审活动。**

**五、评审原则**

**2025年5月9日上午10:00时**在景德镇市黑猫环保科技有限责任公司三楼会议室开启各报价单位的竞标报价，根据符合采购需求且**报价合理最低**的原则确定成交单位。

**报价单位须保持评审过程中（即2025年5月9日上午10:00-11:00时）通讯畅通，可以随时接听电话以方便采购人询问报价相关事宜。**

**询价结束后，采购人可组织相关人员对报价单位的企业实力和业绩进行考察，如发现报价单位无法满足采购项目需要，采购人可以取消该报价单位的竞标资格。**

**六、联系方式**

采购人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司


电话 ：18779800967 黄先生


监督人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司纪检

电话： 18579252222 高先生

办公楼地下室充电桩采购技术规格书

1. 具备扫码支付、刷卡支付功能
2. 技术参数：单枪，功率7KW；充电电流：32A 。安装要求示意图如下：





1. 主要设备及材料（含运输、安装及调试）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 (技术参数） | 品牌（同等及以上） | 单位 | 数量 |
|
| 1 | 交流充电桩 | 输出电压: 220V AC  额定充电电流：32A  频率/功率:50Hz 7KW  工作温度：-20℃~+50℃ | 公牛 | 台 | 7 |
| 2 | 电缆 | 3\*10平方 铜芯电缆线 国标 | 江苏宝胜、江苏远东、南昌赣昌、京仪股份 | 米 | 430 |
| 3 | 镀锌钢管 | ￠32 |  | 米 | 185 |
| 4 | 防火限流保护器 | 单相两线制40A | 施莱恩Z系列 | 个 | 7 |

4、工期：10天

5、质保期：2年