材质：316L

规格尺寸：150\*3700

具体参数：固定竖钢丝不少于11根，中间支撑环有17个，顶端外径150mm、内径103，末端外径100mm，喷射口长度140mm，钢丝粗度≥3mm，每个焊接点必须牢固、不能出现脱焊现象。



