# 黑猫环保-（食堂用具和厨房设备采购项目）公开询价招标公告

景德镇市黑猫环保科技有限责任公司现对（食堂用具和厨房设备采购项目） 进行询价采购，特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价招标，现将有关事项公告如下；

**一、项目名称: 黑猫环保-食堂用具和厨房设备采购项目**

**项目编号：黑环询价20241121031**

**采购方式：公开询价招标**

**二、询价内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **规格** | **数量** | **品牌（推荐）或材质** | **单位** | **技术参数** | **备注** |
| 1 | 员工多格更衣柜 | 1200\*400\*1800 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢板1、顶采用δ1.0mm不锈钢板；2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式；3、侧板、门采用δ1.0mm不锈钢板；4、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作；5、腿管采用1.0mmφ51不锈钢管；6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； |  |
| 2 | 风幕机 | 1500\*330\*200 | 1 | 厂制品 | 台 | 电机功率：135H/120L，风口风速：11H/9L风量：1980m³/S金属外壳，容易清洗，机身纯白时尚，外形流畅。采用原厂设计生产电机，高效节能两档风量，节能调速，省电、省心采用不等距风轮，出风平稳均匀。 |  |
| 3 | 洗地龙头 | 10M | 1 | 立博 | 台 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含70度左右侧摆动架。 |  |
| 4 | 9KW电开水器 | 480\*450\*1310 | 1 | 鑫朗特 | 台 | 功率：9KW,电压：380V,内胆、外壳采用SUS304不锈钢，水不开不出水，保证100%纯开水，逐层加热、分部进水，杜绝阴阳水和千沸水，保温绝热健康节能，数字显示，不可自动开关机，缺水保护，漏电保护，故障自测。 |  |
| 5 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1500 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂板，1.立柱采用厚度为Φ38mm，厚度为1.0mm不锈钢管2.横档采用厚度为1.0mm，38\*25mm方管3.层板采用厚度为优质不锈钢板，厚度为1.0mm |  |
| 6 | 单星杀生台 | 1500\*700\*950 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：优质δ1.0mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ0.8mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 7 | 挂墙电热水器 | 800L | 1 | 美的 | 台 | 产品容量：80L额定电压：220v额定功率：3000w防水等级：IPX4能效等级：1级产品重量：35kg |  |
| 8 | 双星盆台 | 1500\*700\*950 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：优质δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ0.8mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 9 | 绞切两用机 | 厨房用 | 1 | 百成 | 台 | 说明：电压：220V 功率：1500KW 频率：50HZ切片厚度：3.5MM，国标电机（纯铜芯）高品质加厚不锈钢，全不锈钢绞肉机头，耐腐蚀防震角铁架 |  |
| 10 | 大单星盆台 | 1200\*700\*950 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 11 | 灭蝇灯 | 8W | 1 | 卓而信 | 台 | 尺寸：24.5\*6.7\*48.3工作方式：光诱电击或蚊蝇诱灭器覆盖面积：10-25平方摆放方式 ：座式/挂式两用 |  |
| 12 | 双门电汽蒸饭车 | 24盘 | 1 | 鑫朗特 | 台 | 说明：电压：380V 功率：24KW选择用优质不锈钢把手，运用时下流行的厨具 外观设计理念，使产品操作简便快捷，选用进口优质全不锈钢机体，外观流畅、美观、卫生清洁。 |  |
| 13 | 燃气可倾式汤锅 | 150L | 1 | 旺泉 | 台 | 120w风机，304#板材-1.0，带鼓风小型燃烧机加热，直接加热内锅底。内1000mm，外壳和支架201，电子点火、熄火保护，微电脑控制。全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型。·独特的节能燃烧器燃烧充分、热效率高。·内装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高。·锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。主要结构：·由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。 |  |
| 14 | 双层工作台 | 1500\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 15 | 大单星盆台 | 1000\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 16 | 双层工作台 | 1500\*800\*800 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 17 | 双层台面立架 | 1500\*350\*700 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用不锈钢304#磨砂板1.2mm1、台面采用δ1.0mm不锈钢板；底部15mm板；2、底层框架1.0mm25\*38mm不锈钢方管，横梁1.0mm25\*13mm不猜锈钢方管； |  |
| 18 | 双星中拼盆台 | 700\*1600\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：优质δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ0.8mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 19 | 炉拼台 | 350\*1000\*1250 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1.2mm1、面板采用δ1.0mm不锈钢板，和炉灶配合安装2、前板、背板采用δ1.0mm不锈钢板。 |  |
| 20 | 炉拼台 | 300\*1000\*1250 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1.2mm1、面板采用δ1.0mm不锈钢板，和炉灶配合安装2、前板、背板采用δ1.0mm不锈钢板。 |  |
| 21 | 燃气双头大锅灶 | 2000\*1000\*1250 | 1 | 瑞利达 | 台 | 1.耗气量： 液化气 3.8KG/H/头，天然气5立方/头；2.左进气右下水GN40（临时）/GN40；3.风机功率：6-14印280w 16-20印550w； 4.链接外径：GN25 气源：液化气2800pa，天然气2000pa 调节流量阀（二次阀）；5.天然气不用压火帽；6.节能：节能效率大幅领先于国内外的同类产品；7.强劲：火力高于同类产品；8.低温：大幅度降低厨房温度，使厨师免受厨房高温之苦，改善工作环境；9.静音：大大降低了灶台燃烧时产生的嘶鸣声，降低噪音污染；10.环保：废气排放量大大低于国家标准，体现人性化；11.使用寿命长：不必使用冷却水，灶台不易变形，大大延长使用寿命。 |  |
| 22 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1500 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂板，1.立柱采用厚度为Φ38mm，厚度为1.0mm不锈钢管2.横档采用厚度为1.0mm，38\*25mm方管3.层板采用厚度为优质不锈钢板，厚度为1.0mm |  |
| 23 | 洗地龙头 | 10M | 1 | 立博 | 台 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含70度左右侧摆动架。 |  |
| 24 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 1100\*900\*1950 | 1 | 厂制品 | 台 | 执行标准 CJ/T187-2013 额定电压 220V规格型号 ZXTG25-A 额定耗气量 3-5m³外形尺寸 1200\*900\*1800 防护等级 IP24使用气种 天然气 主材料 SUS201额定功率 -- 进气口径 DN20额定热负荷 30KW 排水口径 DN38额定压力 2000pa 进水口径 DN15 |  |
| 25 | 四门双温雪柜 | 1200\*760\*1950 | 3 | 银都 | 台 | 1、萨瓦尼尼柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；2、 一线品牌压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下；3、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；4、德国英福康检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质；5、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；6、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m3以上，保温效果达到停机24小时不解冻；7、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；9、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便10、温度范围：冷藏-5～+10℃冷冻-18~-5℃ |  |
| 26 | 双层工作台 | 1800\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 27 | 保鲜工作柜 | 1800\*800\*800 | 1 | 银都 | 台 | 1、萨瓦尼尼柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；2、 一线品牌压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下；3、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；4、德国英福康检漏仪，检漏仪灵敏度达到年世漏量0.1g从而提升产品品质；5、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；6、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m3以上，保温效果达到停机24小时不解冻；7、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；9、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便10、温度范围：冷藏-5~+10℃ |  |
| 28 | 单星盆台 | 600\*600\*950 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 29 | 双层台面立架 | 1800\*350\*650 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用不锈钢304#磨砂板1.2mm1、台面采用δ1.0mm不锈钢板；底部15mm板；2、底层框架1.0mm25\*38mm不锈钢方管，横梁1.0mm25\*13mm不猜锈钢方管； |  |
| 30 | 单通工作柜 | 1800\*800\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板、底夹15mm高密度板；2、层板、底板采用δ1.0mm不锈钢板，层板为活动式；3、侧板采用δ1.0mm不锈钢板，门采用δ1.0mm不锈钢板；4、加强筋采用δ1.0mm不锈钢制作；5、腿管采用1.0φ51mm不锈钢管；6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚；7、移门挂轮为尼龙挂轮，配2扇趟门，上吊螺式结构。 |  |
| 31 | 燃气两头煲仔 | 400\*1000\*950 | 1 | 瑞利达 | 台 | 1、炉台面采用δ1.0mm不锈钢板，炮台一次性冲压成型，无死角，方便清理；台面前沿带溢水排污槽，配挡冲孔渣板；2、侧板、前饰板、背板采用δ0.8mm不锈钢板，背板配摇摆水龙头；3、炉体骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架焊接而成，并附着黑色防锈漆；4、采用金佰特自制节能燃烧器，搭配定制分火翅，天然气、液化气通用，燃烧充分；5、炉膛内采用高级耐火泥及耐火砖，砌结而成，保温性好；炉膛与温锅相连处砌结过火道，对温锅加热，有效利用炉灶余温。6、采用金佰特定制款灶圈，坚固耐用；7、采用定制250w中压风机，质量稳定；8、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚。9、可选配，内部配件：电子打火，熄火保护，风气联动；功能配件：边锅架、篮球架、调味版等；10、可根据客户需求，可选配炉头：天粤炉头、绿燃炉头、黄伟炉头等。 |  |
| 32 | 燃气双头单尾炒炉 | 1800\*1000\*1250 | 1 | 瑞利达 | 台 | 说明：采用201不锈钢磨砂板1、炉台面采用δ1.0mm不锈钢板，炮台一次性冲压成型，无死角，方便清理；台面前沿带溢水排污槽，配挡冲孔渣板；2、侧板、前饰板、背板采用δ0.8mm不锈钢板，背板配摇摆水龙头；3、炉体骨架3.5㎜×40㎜×40㎜角铁架焊接而成，并附着黑色防锈漆；4、采用金佰特自制节能燃烧器，搭配定制分火翅，天然气、液化气通用，燃烧充分；5、炉膛内采用高级耐火泥及耐火砖，砌结而成，保温性好；炉膛与温锅相连处砌结过火道，对温锅加热，有效利用炉灶余温。6、采用金佰特定制款灶圈，坚固耐用；7、采用定制250w中压风机，质量稳定；8、炉脚采用不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚。9、可选配，内部配件：电子打火，熄火保护，风气联动；功能配件：边锅架、篮球架、调味版等；10、可根据客户需求，可选配炉头：天粤炉头、绿燃炉头、黄伟炉头等。 |  |
| 33 | 灭蝇灯 | 8W | 2 | 卓而信 | 台 | 尺寸：24.5\*6.7\*48.3工作方式：光诱电击或蚊蝇诱灭器覆盖面积：10-25平方摆放方式 ：座式/挂式两用 |  |
| 34 | 风幕机 | 1500\*330\*200 | 1 | 绿岛风 | 台 | 电机功率：135H/120L，风口风速：11H/9L风量：1980m³/S金属外壳，容易清洗，机身纯白时尚，外形流畅。采用原厂设计生产电机，高效节能两档风量，节能调速，省电、省心采用不等距风轮，出风平稳均匀。 |  |
| 35 | 单门发酵柜 | 500\*710\*1740 | 1 | 美鹰 | 台 | 电压：220V~50Hz功率：2100W容量：12盘手动式调节柜内内部温度、湿度，封闭式不锈钢夹板结构，保湿效果好，更节时，更省电，用最短的时间，最小的消耗 |  |
| 36 | 电饼铛 | 750\*750\*850 | 1 | 恒联 | 台 | 说明 ：采用SUS304＃不锈钢磨砂板l 、炉台面采用 δ1.2mm不锈钢板2 、炉身 炉背采用 δ l. 2mm不锈钢板 ：3、炉脚采用不锈钢管内含钢柱 ，配可调节不锈钢载重子弹脚 |  |
| 37 | 双缸电炸炉 | 台式 | 1 | 佳斯特 | 台 | 尺寸：670\*440\*340 容量 ：11L+11L功率 ：50~190℃ |  |
| 38 | 双层工作台 | 650\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 39 | 木面保鲜工作柜 | 1800\*760\*800 | 1 | 银都 | 台 | 1、萨瓦尼尼柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；2、 一线品牌压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下；3、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；4、德国英福康检漏仪，检漏仪灵敏度达到年世漏量0.1g从而提升产品品质；5、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；6、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m3以上，保温效果达到停机24小时不解冻；7、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；9、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便10、温度范围：冷藏-5~+10℃ |  |
| 40 | 四门双温雪柜 | 1200\*760\*1950 | 1 | 银都 | 台 | 1、萨瓦尼尼柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；2、 一线品牌压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下；3、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；4、德国英福康检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质；5、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；6、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到38kg/m3以上，保温效果达到停机24小时不解冻；7、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；8、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角；9、90°自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便10、温度范围：冷藏-5～+10℃冷冻-18~-5℃ |  |
| 41 | 和面机 | HS-30 | 1 | 合嘉信 | 台 | 电压（V）：220/380功率（kw）：1.5料桶容积（L）：30一次和面量（kg）：12机器重量（kg)：971、经特别设计的和面杆和辅助杆，以及与料筒协调的转速，能获得最好的揉面效果。2、低速部分采用齿轮和链条传动，克服同类产品传动易打滑，易磨损及需要经营调整更换的缺点。 |  |
| 42 | 电热单头蒸包炉 | 700\*700\*800 | 1 | 双利兴 | 台 | 直径：65cm高度：65cm 380V12kW |  |
| 43 | 搅拌机 | B-30 | 1 | 合嘉信 | 台 | 料桶容积 : 30L,额定电压 : ~380V额定频率 : 50Hz电机功率 : 0.75kW1、换挡采用离合转速设计，操作顺畅2、行星式搅拌运转，马力强，扭力大，混合均匀，增加物质软性度，提高面团筋度。3、由电机直接驱动齿轮传动，速度快，受力均匀。4、浸油式设计，齿轮不易磨损，噪音低，使用寿命长。附不锈钢安全罩，加强安全性。 |  |
| 44 | 压面机 | MT-288 | 1 | 合嘉信 | 台 | 说明：功率：220V,功率：2.2KW 搅拌转速（r\min)：220\69调节面皮厚度时，不需要利用左右螺杆，只需要调节一旁的调节把手即可令整条滚筒时移动，避免了旧款机型调节不方便 |  |
| 45 | 单星盆台 | 700\*760\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 46 | 灭蝇灯 | 8W | 1 | 卓而信 | 台 | 尺寸：24.5\*6.7\*48.3工作方式：光诱电击或蚊蝇诱灭器覆盖面积：10-25平方摆放方式 ：座式/挂式两用 |  |
| 47 | L型洁碟工作台 | 2000+1100\*760\*800 | 1 |  | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 48 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1500 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂板，1.立柱采用厚度为Φ38mm，厚度为1.0mm不锈钢管2.横档采用厚度为1.0mm，38\*25mm方管3.层板采用厚度为优质不锈钢板，厚度为1.0mm |  |
| 49 | 洗地龙头 | 10M | 1 | 立博 | 台 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.5L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，10M黑色钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状,含70度左右侧摆动架。 |  |
| 50 | 残食柜连活动车 | 700\*700\*800 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 51 | 双层工作台 | 1200\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 52 | 挂墙电热水器 | 80L | 1 | 美的 | 台 | 产品容量：80L额定电压：220v额定功率：3000w防水等级：IPX4能效等级：1级产品重量：35kg |  |
| 53 | 高压花洒龙头 | 台式 | 1 | 厂制品 | 台 | 承受2mpa爆破测试，0.1mpa流量测试1分钟混合出水6.5L。铜螺杆阀芯900mm钢丝软管。6"杆固定墙体,入墙两孔中心203开孔25mm。具有第三方检测报告。 |  |
| 54 | 通道式洗碗机 | 1150\*775\*1650 | 1 | 锡德悉 | 台 | 产品优势及特点（700-HG）设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。人性化设计，自动进水，智能温控，防卡死保护。通道高度442mm，大型碗碟也可轻松清洗。集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。食品级304不锈钢材质，卫生环保。最大洗涤量高达200筐/小时，快速高效。每次清洗最大耗水量低至270升/小时，省水省清洁剂。上下交叉式喷淋清洗，洗涤效果更佳。内置烘干功能，碗盘洗涤完毕即可再次使用，无需等待晾干。附赠标准36针洗碗筐2个。进水温度 常温进水 50℃-60℃进水功率 54KW 33KW电压 380V 380V最大耗水量 270L/小时 270L/小时材质 SUS304不锈钢 SUS304不锈钢清洗温度 65℃ 65℃冲洗温度 85℃ 85℃进水管尺寸 G3/4”（6分） G3/4”（6分） |  |
| 55 | 双星污碟台 | 2600\*760\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：优质δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ0.8mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 56 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | 1 | 创亿 | 台 | 说明：额定电压：220（V） 额定功率：TUV30W 紫外线杀菌灯长度1200M |  |
| 57 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1140\*470\*1750 | 2 | 众康 | 台 | 1.整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热2.四套SUS304加热装置+两套耐高温风机3.配置4个碗筐+4个快餐盘深筐4.时间调节≤90分钟5.加重不锈钢调节柜脚6.柜内最高温度≤120℃7.油膜钢板8.凹面控制器面板 |  |
| 58 | 四门高身储物柜 | 1200\*500\*1800 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂板1、顶采用 δ1. 2mm不锈钢板：2、层板、底板采用 δ1. 2mm不锈制板 ，层板为活动式 ：3、侧板 、门采用δ0. 8mm不锈钢板：4、加强筋采用δ1. 0mm不锈钢制作 ；5、腿管采用 1. 0mm φ 51不锈钢管 ；6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹！7 、移门挂轮为尼龙挂轮，分上、下共四扇不锈钢门 。 |  |
| 59 | 灭蝇灯 | 8W | 1 | 卓而信 | 台 | 尺寸：24.5\*6.7\*48.3工作方式：光诱电击或蚊蝇诱灭器覆盖面积：10-25平方摆放方式 ：座式/挂式两用 |  |
| 60 | 风幕机 | 1500\*330\*200 | 1 | 绿岛风 | 台 | 电机功率：135H/120L，风口风速：11H/9L风量：1980m³/S金属外壳，容易清洗，机身纯白时尚，外形流畅。采用原厂设计生产电机，高效节能两档风量，节能调速，省电、省心采用不等距风轮，出风平稳均匀。 |  |
| 61 | 膝推式洗手星盆 | 455\*455\*305 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂板1、台面采用δ1.2m不锈钢板；2、星盆斗采用δ1.0mm不锈钢机冲；3、脚管采用1.0mmφ38不锈钢圆管； |  |
| 62 | 保温饭汤桶车 | 650\*700\*800 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢板1、车身采用δ1.2mm不锈钢板；2、车盖采用δ1.2mm不锈钢板；3、不锈钢排铰连接；两边对开揿门；4、配4只3寸防滑、耐磨万向轮优质胶轮，2只带刹车製。 |  |
| 63 | 灭蝇灯 | 8W | 1 | 卓而信 | 台 | 尺寸：24.5\*6.7\*48.3工作方式：光诱电击或蚊蝇诱灭器覆盖面积：10-25平方摆放方式 ：座式/挂式两用 |  |
| 64 | 单星盆台 | 700\*700\*950 | 1 | 厂制品 | 台 | 说 明：采用优质304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台 面：δ1.2mm不锈钢板星 盆 兜：优质δ1.0mm不锈钢板星盆尺寸：500\*500\*240（深）台 脚 通：δ1.0mm\*φ38mm不锈钢连调节脚 横 脚 通：δ25mm不锈钢管  |  |
| 65 | 双层工作台 | 1500\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 66 | 五格保温售卖台 | 1800\*700\*800 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢板1、台面采用优质δ1.2mm不锈钢板；2、水箱、侧板、背板用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管制作；4、横档采用1.0mmφ25不锈钢方管；5、配不锈钢电热管，自动电控恒温式保温方式；6、配1/1×5份数盆，水热式。电量：2KW/1PH/220V。 |  |
| 67 | 紫外线杀菌灯 | L=1200 | 2 | 创亿 | 台 | 说明：额定电压：220（V） 额定功率：TUV30W 紫外线杀菌灯长度1200M |  |
| 68 | 双层工作台 | 1800\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 69 | 双层工作台 | 800\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质不锈钢304#磨砂板1、台面采用δ1.2mm不锈钢板，底部15mm板；2、层板采用δ1.0mm不锈钢板；3、腿管采用1.0mmφ38不锈钢管；4、横档采用1.0mmφ38\*25不锈钢方管； |  |
| 70 | 双头电热煮面炉 | 1200\*700\*800 | 1 | 厂制品 | 台 |  ★优质304#磨砂不锈钢板材制作★采用智能化数字机芯模块,数字化火候调控，热量持久、加热均匀。★专用线圈支架，盲区小 高转速风机散热,散热速度快。★搭载ADD磁电引擎技术,数字驱动,机芯稳定性高,适应各种复杂的厨房环境。功率器件采用铜桥式搭接,损耗小,热效率高。.开关:旋钮式开关,操作便捷。电子器件直接接入机芯内部,安全可靠。后吸式机芯散热设计,散热效率高,寿命更长。 |  |
| 71 | 玻璃门留样柜 | 620\*700\*1950 | 1 | 银都 | 台 | 1.电源:220V/230W 2.容积:312L3.制冷方式:直冷4.温度范围:0~-8℃5.功率：1.9KW |  |
| 72 | 双门热风循环高温消毒柜 | 1140\*470\*1750 | 2 | 众康 | 台 | 1.整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热2.四套SUS304加热装置+两套耐高温风机3.配置4个碗筐+4个快餐盘深筐4.时间调节≤90分钟5.加重不锈钢调节柜脚6.柜内最高温度≤120℃7.油膜钢板8.凹面控制器面板 |  |
| 73 | 平板推车 | 600\*900\*850 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用不锈钢磨砂板1、扶手采用28mm直径东锈钢管一体冲压成型。2、配4只优质胶轮，2只带刹车製。 |  |
| 74 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1500 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢磨砂板，1.立柱采用厚度为Φ38mm，厚度为1.0mm不锈钢管2.横档采用厚度为1.0mm，38\*25mm方管3.层板采用厚度为优质不锈钢板，厚度为1.0mm |  |
| 75 | 米面架 | 1200\*500\*300 | 2 | 厂制品 | 台 | 说明：采用优质304#不锈钢方管1、立柱采用1.2mm38\*38不锈钢方管；2、横档采用1.0mm38\*25不锈钢方管； |  |
| 76 | 活动地磅秤 | 200KG | 1 | 凯丰 | 台 | 1、不锈钢仪表头、加厚秤盘。2、防冻、防抖功能，智能机械焊接，便捷可折叠，3、内置蓄电池，全封闭式按键防水、防潮、防腐蚀数字化等特点设计加保护套双重保护 |  |
| 77 | 四人餐桌连椅 | 1200\*600\*850 | 44 | 厂制品 | 台 | 1、底盘采用直径400不锈钢薄盘2、桌面采用2.5公分厚的1200\*600多层板，包防火面板四边封边3、椅子采用多层曲木椅4、四脚采用塑料圆塞，稳定、防滑5、结构为分体式四人餐桌椅 |  |
| 78 | 新风一体烟罩连灯 | 5250\*500\*1350 | 5.1 | 厂制品 | 米 | 说明：采用优质不锈钢201#磨砂板1、壳体采用δ1.0mm不锈钢 |  |
| 79 | 新风一体烟罩连灯 | 4500\*500\*1350 | 4.6 | 厂制品 | 米 | 说明：采用优质不锈钢201#磨砂板1、壳体采用δ1.0mm不锈钢 |  |
| 80 | 新风一体烟罩连灯 | 2200\*500\*1350 | 2.2 | 厂制品 | 米 | 说明：采用优质不锈钢201#磨砂板1、壳体采用δ1.0mm不锈钢 |  |
| 81 | 新风一体烟罩连灯 | 1800\*1000\*500 | 1.8 | 厂制品 | 米 | 说明：采用优质不锈钢201#磨砂板1、壳体采用δ1.0mm不锈钢 |  |
| 82 | 新风一体烟罩连灯 | 1300\*900\*600 | 1.3 | 厂制品 | 米 | 说明：采用优质不锈钢201#磨砂板1、壳体采用δ1.0mm不锈钢 |  |
| 83 | 不锈钢烟管 | 600\*600 | 40 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 84 | 不锈钢主烟管 | 600\*600 | 50 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 85 | 不锈钢主烟管 | 600\*800 | 62 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 86 | 15KW高压风柜 | 15KW | 1 | 九洲 | 台 | 功率kw：22KW风量m3/h:56000m³/h全压pa:860转速r/min:702说明：采用名牌电机，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能,内配隔音层网状，达到消音效果. |  |
| 87 | 变频保护器 | 厨房用 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 |  |
| 88 | 40000国标风量净化器 | 40000国标 | 1 | 保丽洁 | 台 | 处理风量（m3/h）：40000m3/h，功率：1860W工作原理：采用直流叠加脉冲等离子电源和齿板结构电场线合形成。产生电晕放电，从而获得高能等离子体。厨房油烟在等离子体电场的作用下，使小颗粒油滴瞬间凝并成大颗粒油滴，而被收集在集油板上，并在等离子体的轰击下沉降到集油槽内。与此同时，油烟废气中的大部分µm级油雾微粒，VOC，有机物质和油焦味、辛辣味等多种异味则被等离子体降解。从而保证了油烟净化机较高油烟净化率，异味降解率和较长的表洗周期。 |  |
| 89 | 600\*800变径 | 600\*800 | 4 | 厂制品 | 个 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 90 | 600\*800弯头 | 600\*800 | 4 | 厂制品 | 个 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 91 | 风机软接 | 厨房用 | 1 | 厂制品 | 个 | 说明:采用加厚型帆布 |  |
| 92 | 不锈钢墙板 | 厨房用 | 20 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 93 | 不锈钢油网 | 厨房用 | 20 | 厂制品 | 块 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 94 | 减震器 | 厨房用 | 1 | 厂制品 | 套 | 说明:槽钢制作，具防震效果，减小风机噪音 |  |
| 95 | 新风一体烟罩 | 1800+500+1350 | 1.8 | 厂制品 | 米 | 说明：采用优质不锈钢201#磨砂板1、壳体采用δ1.0mm不锈钢 |  |
| 96 | 400\*400管道 | 400\*400 | 30 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 97 | 不锈钢装饰板 | 厨房用 | 15 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 98 | 不锈钢主管道 | 500\*500 | 40 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 99 | 不锈钢支管道 | 400\*500 | 65 | 厂制品 | 平方 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 100 | 新风机 | 7.5KW | 1 | 九洲 | 台 | 功率kw：22KW风量m3/h:56000m³/h全压pa:860转速r/min:702说明：采用名牌电机，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能,内配隔音层网状，达到消音效果. |  |
| 101 | 变频保护器 | 厨房用 | 1 | 厂制品 | 台 | 说明:内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、第二次启动装置；通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电、启动电流过大时自动断电、漏电时自动断电；充分的保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 |  |
| 102 | 弯头 | 500\*500 | 4 | 厂制品 | 个 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 103 | 变径500\*500 | 500\*500 | 2 | 厂制品 | 个 | 说明：采用优质δ1.0mm不锈钢板制作 |  |
| 104 | 吊机 | 厨房用 | 1 | 厂制品 | 批 |  |  |
| 105 | 地秤 | 150kg | 1 | 金属 | 台 |  |  |
| 106 | 反边生铁大锅 | 80# | 4 | 金属 | 口 |  |  |
| 107 | 不锈钢水勺 | 25# | 4 | 金属 | 把 |  |  |
| 108 | 不锈钢漏勺 | 30# | 4 | 金属 | 把 |  |  |
| 109 | 不锈钢密筛 | 24# | 4 | 金属 | 把 |  |  |
| 110 | 不锈钢炒勺 | 十二两 | 3 | 金属 | 把 |  |  |
| 111 | 油缸 | 32# | 5 |  | 个 |  |  |
| 112 | 砧板 | 50# | 3 | 木质 | 块 |  |  |
| 113 | 砧板 | 50# | 1 | 塑料 | 块 |  |  |
| 114 | 片刀 | 厨房用 | 3 | 金属 | 把 |  |  |
| 115 | 剁刀 | 厨房用 | 1 | 金属 | 把 |  |  |
| 116 | 不锈钢盆 | 48# | 6 | 金属 | 个 |  |  |
| 117 | 不锈钢盆 | 60# | 10 | 金属 | 个 |  |  |
| 118 | 不锈钢托盘 | 40\*60 | 20 | 金属 | 块 |  |  |
| 119 | 蔬菜刨刀 | 厨房用 | 5 | 金属 | 把 |  |  |
| 120 | 剪刀 | 20 | 5 | 金属 | 把 |  |  |
| 121 | 垃圾桶 | 50# | 3 | 塑料 | 个 |  |  |
| 122 | 垃圾桶 | 24# | 10 | 塑料 | 个 |  |  |
| 123 | 白色蔬菜筐 | 54\*42\*19.5 | 20 | 塑料 | 个 |  |  |
| 124 | 白色蔬菜筐 | 43\*31\*15 | 20 | 塑料 | 个 |  |  |
| 125 | 白色高桶（带盖） | 63\*75 | 1 | 塑料 | 个 |  |  |
| 126 | 刮刀 | 厨房用 | 2 | 金属 | 把 |  |  |
| 127 | 馅挑 | 厨房用 | 5 | 金属 | 根 |  |  |
| 128 | 滚面杆 | 50\*3.5 | 1 | 木质 | 个 |  |  |
| 129 | 面杆 | 厨房用 | 2 | 木质 | 根 |  |  |
| 130 | 蒸笼垫 | 40\*60 | 20 | 硅胶 | 张 |  |  |
| 131 | 餐盘 | 厨房用 | 300 | 金属 | 块 |  |  |
| 132 | 汤碗 | 15# | 300 | 金属 | 只 |  |  |
| 133 | 饭勺 | 25.6 | 2 | 塑料 | 把 |  |  |
| 134 | 菜勺 | 长42,9.5# | 2 | 金属 | 个 |  |  |

**采购项目费用**：

1. 本次询价的报价单位在系统里进行。
2. 本次办公家具采购项目控制总价暂定为税后482259元，含3%的增值税专票，我司接受其他税点的专票，但是在税率换算之后的价格不得高于本项目控制价。
3. 我司要求中标单位在中标通知书下发后3个工作日内，为我司提供提资图（含厨房污水排放图、厨房用具和设备摆放图等满足本次厨房用具和设备采购项目正常使用的所有设计），提资费用我司将不另外付费。
4. 付款方式：我司将在所有货物验收并收到中标单位出具的增值税专用发票后一次性支付所有款项。
5. 本次报价为税后价，请报价单位在备注中注明税率，所有没有备注税率的报价将被视为无效报价而不予以采纳，并做废标处理。

**三、合格报价单位的资格条件**

（1）必须具有独立的营业执照，国家或行业等相关规定可以实施询价采购内容的报价单位；

（2）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，不得参与招标采购活动（投标截止时间前上述违法信息记录已经移除或删除的除外），由采购人指定人员在开标时网查；

（3）报价人不可以随意或恶意捣乱报价，如果报价中标后，不能执行其竞标报价，采购人将上报相关监管部门对其进行处罚；

（4）关联报价单位不得参加同一合同项下询价采购活动，否则报价将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的报价单位，不得参加同一合同项下的询价采购活动。

（5）本项目不接受联合体报价。

**供应商（谈判单位）操作手册：**http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

**驱动程序下载地址：**http://www.hmjtztb.com/down/index.jhtml

**注册入库及数字证书办理指南：**http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

**如谈判单位数字证书已过期或遗失，请及时联系上述办理指南网址中的联系人进行更新办理或补办。**

**参与询价的供应商应承担其询价所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。**

**四、询价报价截止时间及报价方式**

**报价截止时间：2024年11月28日上午10:00时。**

**本询价项目开标不需要报价单位到场，报价单位须在报价截止时间前CA登录平台（www.hmjtztb.com），点击“我的桌面”→ “我要报名”选择询价项目报名，报名完成后点击“我的桌面”→“询价报价”→选择询价项目→“网上报价”进行项目报价，本次询价报价单位在平台进行唯一一次报价，询价项目报价步骤详见http://www.hmjtztb.com/down/12793.jhtml（询价报价步骤）。**

**在规定时间内报名单位及报价单位少于三家时询价失败，采购人重新发布询价公告；重新发布询价公告后，在规定时间内报名及报价的单位仍少于三家，按公开询价招标公告约定的询价程序继续进行询价采购评审活动。**

**五、评审原则**

**2024年 11月28日上午10:00时**在景德镇市黑猫环保科技有限责任公司项目部三楼会议室开启各报价单位的竞标报价，根据符合采购需求且**报价合理最低**的原则确定成交单位。

**报价单位须保持评审过程中（即2024年 11月28日上午10:00-11:00时）通讯畅通，可以随时接听电话以方便采购人询问报价相关事宜。**

**询价结束后，采购人可组织相关人员对报价单位的企业实力和业绩进行考察，如发现报价单位无法满足采购项目需要，采购人可以取消该报价单位的竞标资格。**

**六、联系方式**

采购人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司

电话 ：18779800967 黄先生