# 黑猫环保-（道闸门等采购项目）公开询价招标公告

景德镇市黑猫环保科技有限责任公司现对（道闸门等采购项目） 进行询价采购，特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价招标，现将有关事项公告如下；

**一、项目名称: 黑猫环保-道闸门等采购项目**

**项目编号：黑环询价20250415027**

**采购方式：公开询价招标**

1. **询价内容：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 控制价单价（元） | 控制价小计（元） | 备注 |
| 1 | 门卫机动车道闸、广告门及生产区摆闸门采购 | 详见本公告后附的技术规范书 | 个 | 1 | 45400 | 45400 |  |

**采购项目费用**：

1. 本次询价的报价单位在系统里进行。
2. 本次采购含运费、税费等所有一切费用，我司将不再以任何形式支付任何其他费用。
3. 本项目控制价为45400元，不含税价，我司要求中标单位开具增值税专票，加上税点后不得高于本项目控制价。
4. 付款方式：按照我司要求送货，我司将在货物验收合格并收到中标单位出具的增值税专用发票后，依据实际使用情况支付90%款项，质保期2年后支付剩余10%。
5. 本次报价为含税价，请报价单位在备注中注明税率，所有没有备注税率的报价将被视为无效报价而不予以采纳，并做废标处理。

**三、合格报价单位的资格条件**

（1）必须具有独立的营业执照，国家或行业等相关规定可以实施询价采购内容的报价单位；

（2）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，不得参与招标采购活动（投标截止时间前上述违法信息记录已经移除或删除的除外），由采购人指定人员在开标时网查；

（3）报价人不可以随意或恶意捣乱报价，如果报价中标后，不能执行其竞标报价，采购人将上报相关监管部门对其进行处罚；

（4）关联报价单位不得参加同一合同项下询价采购活动，否则报价将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的报价单位，不得参加同一合同项下的询价采购活动。

（5）本项目不接受联合体报价。

**供应商（谈判单位）操作手册：**http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

**驱动程序下载地址：**http://www.hmjtztb.com/down/index.jhtml

**注册入库及数字证书办理指南：**http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

**如谈判单位数字证书已过期或遗失，请及时联系上述办理指南网址中的联系人进行更新办理或补办。**

**参与询价的供应商应承担其询价所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。**

**四、询价报价截止时间及报价方式**

**报价截止时间：2025年4月22日上午10:00时。**

**本询价项目开标不需要报价单位到场，报价单位须在报价截止时间前CA登录平台（www.hmjtztb.com），点击“我的桌面”→ “我要报名”选择询价项目报名，报名完成后点击“我的桌面”→“询价报价”→选择询价项目→“网上报价”进行项目报价，本次询价报价单位在平台进行唯一一次报价，询价项目报价步骤详见http://www.hmjtztb.com/down/12793.jhtml（询价报价步骤）。**

**在规定时间内报名单位及报价单位少于三家时询价失败，采购人重新发布询价公告；重新发布询价公告后，在规定时间内报名及报价的单位仍少于三家，按公开询价招标公告约定的询价程序继续进行询价采购评审活动。**

**五、评审原则**

**2025年4月22日上午10:00时**在景德镇市黑猫环保科技有限责任公司三楼会议室开启各报价单位的竞标报价，根据符合采购需求且**报价合理最低**的原则确定成交单位。

**报价单位须保持评审过程中（即2025年4月22日上午10:00-11:00时）通讯畅通，可以随时接听电话以方便采购人询问报价相关事宜。**

**询价结束后，采购人可组织相关人员对报价单位的企业实力和业绩进行考察，如发现报价单位无法满足采购项目需要，采购人可以取消该报价单位的竞标资格。**

**六、联系方式**

采购人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司

电话 ：18779800967 黄先生

监督人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司纪检

电话： 18579252222 高先生

门卫机动车道闸、广告门及生产区摆闸门采购技术规范书

一、总则

1. 本招标文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标人应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均能满足其要求。
2. 投标人报价所选用的技术应先进可靠。且在工业化生产实践中证明是先进可靠的，能保证设备长周期、满负荷、稳定运行。
3. 投标人不得侵犯第三方知识产权。一旦发生侵权行为，投标人承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于投标人侵权无法继续执行本合约而对业主方造成的工期延误、设备换型、设备拆卸清理、设计修改、施工返工等经济赔偿责任等。

4.招标人如发现投标人所提供的设备和材料低于要求的标准时，有权要求投标人进行更换，费用由投标人自负。

**本采购为道闸、广告门及摆闸门的采购、运输、安装、调试及售后的项目，投标报价即为项目的结算价，招标文件中的清单未提供的将从结算价中核减，为满足项目验收中标单位增加的设备或工作量，不予增加任何费用。**

二、采购范围：


物流及人流入口的机动车道闸、广告门及生产区摆闸门的采购、运输、安装、调试及售后服务。


三、主要设计参数及技术需求：


1、机动车道闸包含抬杆系统、车牌识别系统、管理软件。（包含所需的永久权限加密狗）。现场已预留安装电源线头，需要根据现场情况进行布置安装。

2、门卫员工通道的广告门采用以下参考样式，采用铝合金材质，要求壁厚不小于1.2mm，尺寸为参考尺寸。

3、生产区摆闸门采用以下参考款式，尺寸为参考尺寸，具体根据现场位置和距离确定。要求具备人脸、刷卡2种验证的进出方式，采用304不锈钢材质。







广告门参考样式 摆闸门参考样式

三、主要设备清单（包含但不限于）及详细要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| **门卫机动车道闸系统** | |  |  |  |  |
| 1 | 智能直杆道闸 | 抬杆时间：3-6秒（杆长5.5-6m，以现场实际长度为准），静电粉尘高温烤漆（180度~250度）不褪色。  含控制板、无线遥控； | 台 | 3 | 配5把遥控钥匙 |
| 2 | 雷达地感 | 优于或不低于79GHz毫米波雷达，确保车辆、行人安全通过。 | 个 | 3 |  |
| 3 | 车牌识别部分 | 包含300w高清网络头、光感频闪灯、补光灯及支架。  4.5米以内道宽均可识别，适应中雨、小雾天气状况。  全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新能源等）  含车牌硬识别软件狗 | 套 | 4 |  |
| 4 | LED显示一体机 | 包含语音系统、ARM控制板、彩色显示屏（2列4行）、摄像机立柱、方向结、相机电源、机箱、空开、喇叭、抱箍。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 管理服务端软件 | 可储存识别600组以上车牌，可导出车辆进出信息， | 套 | 1 |  |
| 6 | 收费客户端软件 | 可储存服务600组以上车牌 | 套 | 1 |  |
| **门卫广告门** | |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金小门 | 长约1.925米，高约1.6米，以实际为准；铝合金厚度大于1.2mm；含门框门柱、磁力锁、直流电机、控制器，电动小门(广告小门)功能:遥控、人脸识别自动开门:延时自动关门可调(1-31秒)，光控亮灯环保耐用:带防夹功能，遇阻反弹安全可靠 | 套 | 1 | 配2把遥控钥匙 |
| 2 | 铝合金小门 | 长约1.86米，高约1.6米，以实际为准；铝合金厚度大于1.2mm；含门框门柱、磁力锁、直流电机、控制器，电动小门(广告小门)功能:遥控、人脸识别自动开门:延时自动关门可调(1-31秒)，光控亮灯环保耐用:带防夹功能，遇阻反弹安全可靠。 | 套 | 1 | 配2把遥控钥匙 |
| 3 | 铝合金固定扇 | 宽约2.28米、高约1.6米，以实际为准；铝合金厚度大于1.2mm； | 套 | 1 |  |
| 4 | 铝合金固定扇 | 宽约2.24米、高约1.6米，以实际为准；铝合金厚度大于1.2mm； | 套 | 1 |  |
| **生产区摆闸门** | |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯摆闸 | 材料：304不锈钢,厚度不小于1.0mm。 具备人脸识别进出功能 单闸通行人数：不少于40人/分钟 红外：对开标配4对红外 断电自动打开，上电自动复位 通行方向：双向读卡窗、方向指示灯 摆臂长度标准350mm 工作环境：室外，底部要做隔潮安全岛 | 台 | 2 |  |
| 2 | 双机新摆闸 | 材料：304不锈钢,厚度不小于1.0mm。 具备人脸识别进出功能 单闸通行人数：不少于40人/分钟 红外：对开标配4对红外 断电自动打开，上电自动复位 通行方向：双向读卡窗、方向指示灯 摆臂长度标准350mm 工作环境：室外，底部要做隔潮安全岛 | 台 | 3 |  |

四、工期

20天

五、质保期

2年