乌海黑猫2024年无损检测公开询价招采公告

江西黑猫炭黑股份有限公司现对乌海黑猫2024年无损检测进行询价采购，特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价招标，现将有关事项公告如下；

**一、项目名称:** 乌海黑猫2024年无损检测进行询价采购

**项目编号：**

**采购方式：公开询价招采**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | | | | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 乌海黑猫2024年无损检测 | 检测类别 | 检测名称 | 单位 | 备注 | 项 | 1 | 税率6% |
| 射线检测 | / | 张 | 短片:底片长度:<300mm 的底片 |
| 射线检测 | / | 张 | 长片:底片长度:>300mm的底片 |
| 超声波检测 | 管道 | 米 | 说明:对管道、钢结构焊缝的超声波、磁粉或渗透检测按长度进行计量时，当检测长度小于1米时，按1米计量;当检测长度大于等于1米时，按实际检测长度计算。其中 H 型钢单个位置的焊缝长度计算应按照各个方向的长度合计数作为一道焊缝计算。 |
| 容器 | 米 |
| 板 | 米 |
| 渗透检测 | 管道 | 米 |
| 容器 | 米 |
| 磁粉检测 | 管道 | 米 |
| 容器 | 米 |

二、**询价内容：**

付款方式：签订合同后乙方依照设计要求及特种设备检验所的检验要求对焊接点及管道等进行无损检测。甲方依照安装施工单位进度，由甲方每日对无损检测数量进行验收。甲方仅对合格焊接点无损检测数量进行结算。每月在乙方无损检测工作完成后，出具100%全额增值税专用发票，甲方在收到发票及检测报告后付款至结算金额的90%，剩余10%作为质保金，待通过当地特种设备检验并下发使用登记证后支付质保金。

备注：请在备注内填写税点。

服务期一年，具体数量以实际检测数量为准，合同金额以每项数量和中标单价确定，合同总价不超20万元，预计约10万元。

**三、合格报价单位的资格条件**

（1）必须具有独立的营业执照，国家或行业等相关规定可以实施询价采购内容的报价单位；

（2）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，不得参与招标采购活动（投标截止时间前上述违法信息记录已经移除或删除的除外），由采购人指定人员在开标时网查；

（3）报价人不可以随意或恶意捣乱报价，如果报价中标后，不能执行其竞标报价，采购人将上报相关监管部门对其进行处罚；

（4）关联报价单位不得参加同一合同项下询价采购活动，否则报价将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的报价单位，不得参加同一合同项下的询价采购活动。

（5）本项目不接受联合体报价。

编制： 审核：