炭黑5#线SVG/APF补偿柜大修主材配置单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 有源电力滤波器 | WICN-APF7/4L-400V-150A/M | 1 | 台 |
| 2 | 有源电力滤波器 | WICN-APF7/4L-400V-100A/M | 2 | 台 |
| 3 | 静止无功发生器 | WICN-SVG7/4L-400V-100K/M | 4 | 台 |
| 4 | 触摸屏 | WICN-APF-LCD | 1 | 个 |
| 5 | 触摸屏 | WICN-SVG-LCD | 1 | 个 |
| 6 | 断路器 | CVS250N TM200D 3P3D CIRCUIT BREAKER | 7 | 个 |
| 7 | 电流互感器 | 开口式 | 2 | 套 |
| 8 | 温控仪 | JWT6011F | 2 | 只 |
| 9 | 风机 | ST2206HA2 | 8 | 只 |
| 10 | 柜内电缆 | 70mm² | 70 | 米 |
| 11 | 其他辅助改造材料 | 卖方根据自身设备确认 | 1 | 套 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |