天燃气燃烧机技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型 号 | HQ12 |
| 2 | 阀组口径 | DN65 |
| 3 | 输出功率 （最大） KW | 4700 |
| 4 | 适用燃料压力范围 KPa | 15-20 |
| 5 | 燃烧效率 | 99% |
| 6 | 调节方式 | 比例调节（机械） |
| 7 | 调 节 比 | 1：4 |
| 8 | 电机功率 KW | 13.5 |
| 9 | 氮氧化物 mg/Nm3 | 120 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 主要零部件 |
| 1 | 燃烧器本体 | 1 | 门板组件 HOFAMAT |
| 燃料枪 HOFAMAT |
| 风箱部件 HOFAMAT |
| 喉口 HOFAMAT |
| 观火组件 HOFAMAT |
| 安装面板 HOFAMAT |
| 2 | 燃气阀组 | 1 | 点火阀(进口) |
| 点火变压器 HOFAMAT |
| 电磁阀(进口) |
| 3 | 监控系统 | 1 | 燃气压力保护开关(进口) |
| 气体检漏仪(进口) |
| 火焰检测组件SIEMENS |
| 4 | 管道配件 | 1 | 调压阀（进口） |
| 过滤器(进口) |
| 5 | 调节系统 | 1 | 伺服马达SIEMENS |
| 流量调节蝶阀 |
| 比例调节仪（进口） |
| 空气风门 HOFAMAT |