景德镇基地

炭黑车间洗涤塔及污水池淤泥清理比价询价工作

1. 工作内容：

1、内容名称：2025年4月-7月炭黑车间3#4#洗涤塔及5#6#线污水池淤泥清理工作

2、招标项目工作内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容及要求 | 项目2025年工作量 |
| 1 | 洗涤塔清理 | 1.车间安排人员将两个洗涤塔人孔开（共4层，层高3米）共计2个。2.人工进去查看填料堵塞情况，塔内壁结垢厚度再进行清理。3，需将洗涤塔内填料清出到外面清洗后，待塔壁内萘结垢清理干净后再重新装回洗涤塔内。3、人工将洗涤塔内壁萘结垢清理，装包运出，清理人员需6人左右 。4.人工将打包好的包用吊车吊至地面并装车运到指定地点。5.自备吊车和转运车及清理装包工具，同时转运到指定地点（约两公里）以后，需进行人工卸车及码包，需要叉车卸车并由2人配合码包摆放整齐。6，人工进入洗涤塔内将填料运送至地面人工进行清理再由吊车运送至塔顶安装。6、每天必须保持施工现场卫生干净，每天下班前需要进行人工清理，不得少于2人。 | 预计洗涤塔内填料约115m³\*2=230m³（主要成分为陶瓷）清洗填料及安装及清理塔壁萘结垢 。  |
| 2 | 淤泥清理 | 人工将5#6#线污水池内淤泥淤泥清理装小包运出 | 预计100吨（以实际过磅） |

二、投标人资格要求：

1. 本次招标要求投标人同时具备以下资格条件：

（1）投标人应是在中华人民共和国注册，具有独立法人资格和履行合同的能力。

（2）投标人营业执照经营范围须包括劳务服务、劳务派遣等一项或多项内容，提供营业执照副本复印件。

1. 投标人2020年1月1日至今不得发生重大失信、质量、安全问题。
2. 具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
3. 招标不接受投标人组成联合体投标。
4. 人员要求：

（1）操作人员年龄在55周岁（含55周岁）以下的健康人员。

（2）必须为操作人员购买人身意外险。

（3）操作完成后现场作业区域卫生按甲方厂规厂纪要求执行。

（4）操作人员工具及劳保用品自备，工具及劳保用品需符合国家标准要求。

6，付款方式：

清理验收合格后付款（现汇）。

以上为2025年工作预估量